**Załącznik nr 3**

**do Warunków przetargowych**

**po zmianach z dn. 30.11.2021 r.**

*(wzór)*

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-16/2021

## na „Dostawę urządzeń chłodniczych”

* + - 1. Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.
	1. **Specyfikacja cenowa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Zamawiana ilość** | **Cena jednostkowa netto za szt.****(w zł)** | **Stawka podatku VAT****(w %)** | **Wartość brutto****(w zł)** |
| - | *1* | *2* | *3* | *4* | *5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT* |
| 1. | Nazwa urządzenia: .......................................Producent: ....................................................Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Nazwa urządzenia: .......................................Producent: ....................................................Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| **Łączna wartość (suma poz. 1-2):** |  |

**2) Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka** **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 750-**760** mm X 2000mm X 830-**890** mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.):.... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: **450** litrów– 600 litrów. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | **Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery).** | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary komór (szer. x wys. x gł.):.... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Półki ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do - 45° C lub szerszy. | TAK / NIE \* ) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zamek do drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi **lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia**.  | TAK / NIE \* ) | **konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi**\* )**lub** **konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia**\* ) |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą **lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki**. | TAK / NIE \* ) | **urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą**\* )**lub** **urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki**\* ) |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia.  | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm.  | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r**. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).** | TAK / NIE \* ) | klasa energetyczna: ……….. |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

 /Miejscowość i data/

 ………………………………………………………………….........………....……

 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1. Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących
w ilości 1 szt.
2. **Specyfikacja cenowa:**

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | **Cena jednostkowa netto za szt.**(w zł) | **Stawka podatku VAT****(w %)** | **Wartość brutto****(w zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................Producent: .............................................................Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

**2) Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka** **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 600-**717** mm X **1745**-1800mm X 700-**710** mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.):.... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów– 300 litrów. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość szuflad **lub szuflado-koszy**: od 6 do 8. | TAK / NIE \* ) | ilość *sz*uflad **lub szuflado-koszy**: … szt. |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C. | TAK / NIE \* ) | zakres temperatury min.: …..°C  |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi **lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia**.  | TAK / NIE \* ) | **konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi**\* )**lub** **konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia**\* ) |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia.  | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r**. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).** | TAK / NIE \* ) | klasa energetyczna: ……….. |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

 /Miejscowość i data/ …………………………………………………………………................…………

 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

3. Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

* 1. **Specyfikacja cenowa:**

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | **Cena jednostkowa netto za szt.**(w zł) | **Stawka podatku VAT****(w %)** | **Wartość brutto****(w zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................Producent: .............................................................Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

**2) Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka** **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
| 1. | Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka). | TAK / NIE \* ) |  |
| 2. | Lodówka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm X 840 mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.):.... mm x .... mm x ..... mm |
| 4. | Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
| 5. | Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce. | TAK / NIE \* ) | ilość półek i szuflad: - półka szklana - … szt.- półka w drzwiach - .. szt.- szuflada na warzywa  i owoce - … szt. |
| 6. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
| 8. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
| 9. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r**. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego).** | TAK / NIE \* ) | klasa energetyczna: ……….. |
| 10. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
| 11. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
| 12. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

 /Miejscowość i data/ …………………………………………………………………………........…………

 /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

 (pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)