**Załącznik nr 3**

**do Warunków przetargowych**

**po zmianach z dn. 10.12.2021 r.**

*(wzór)*

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-17/2021

## na „Dostawę urządzeń chłodniczych”

* + - 1. Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.
  1. **Specyfikacja cenowa:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Zamawiana ilość** | **Cena jednostkowa netto za szt.**  **(w zł)** | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto**  **(w zł)** |
| - | *1* | *2* | *3* | *4* | *5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT* |
| 1. | Nazwa urządzenia: .......................................  Producent: ....................................................  Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Nazwa urządzenia: .......................................  Producent: ....................................................  Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| **Łączna wartość (suma poz. 1-2):** | | | | |  |

**2) Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka**  **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): **780 mm** X 2000mm X 890 mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary zewnętrzne  (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów– 600 litrów. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery). | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary komór  (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Półki ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | **Urządzenie z zakresem temperatury w komorze zamrażarki:  od -30° C do - 45° C i szerszy lub urządzenie z ustawianą temperaturą w zakresie: od -15° C do - 42° C.** | TAK / NIE \* ) | **urządzenie z zakresem temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do - 45° C i szerszy**\* )  **lub**  **urządzenie z ustawianą temperaturą w zakresie: od -15° C do - 42° C**\* ) |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zamek do drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia. | TAK / NIE \* ) | konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi\* )  lub  konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia\* ) |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki. | TAK / NIE \* ) | urządzenie wyposażone  w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą\* )  lub  urządzenie wyposażone  w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki\* ) |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów  z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz  z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………....……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1. Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących   
   w ilości 1 szt.
2. **Specyfikacja cenowa:**

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | **Cena jednostkowa netto za szt.**  (w zł) | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto**  **(w zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................  Producent: .............................................................  Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

1. **Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka**  **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 717 mm X **2020 mm** X 710 mm. | TAK / NIE \* ) | wymiary zewnętrzne  (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów– **320 litrów**. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8. | TAK / NIE \* ) | ilość *sz*uflad lub szuflado-koszy: … szt. |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C. | TAK / NIE \* ) | zakres temperatury min.:  …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | **Urządzenie z samodomykającymi się drzwiami lub urządzenie wyposażone w zamek gwarantujący ochronę przed przypadkowym otwarciem.** | TAK / NIE \* ) | **urządzenie z samodomykającymi się drzwiami** \* )  **lub**  **urządzenie wyposażone w zamek gwarantujący ochronę przed przypadkowym otwarciem**\* ) |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi **lub urządzenie z drzwiami prawostronnymi.** | TAK / NIE \* ) | **urządzenie z konstrukcją drzwi i zawiasów umożliwiającą zmianę strony otwierania drzwi**\* )  **lub**  **urządzenie z drzwiami prawostronnymi** \* ) |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE \* ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz  z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/ …………………………………………………………………................…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

3. Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

* 1. **Specyfikacja cenowa:**

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | **Cena jednostkowa netto za szt.**  (w zł) | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Wartość brutto**  **(w zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................  Producent: .............................................................  Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

**2) Specyfikacja przedmiotowa:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Charakterystyka**  **proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu** | **Uwagi** |
| 1. | Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka). | TAK / NIE \* ) |  |
| 2. | Lodówka jednodrzwiowa. | TAK / NIE \* ) |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm  X 840 mm. | TAK / NIE \* ) |  |
| 4. | Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów. | TAK / NIE \* ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
| 5. | Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce. | TAK / NIE \* ) | ilość półek i szuflad:  - półka szklana - … szt.  - półka w drzwiach - .. szt.  - szuflada na warzywa   i owoce - … szt. |
| 6. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo  lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE \* ) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE \* ) |  |
| 8. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE \* ) |  |
| 9. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE \* ) | rok produkcji: ……….. |
| 10. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE \* ) |  |
| 11. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz  z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE \* ) |  |

\* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/ …………………………………………………………………………........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)